|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30Hz  Fix | Normal |  |  |
| 30Hz  连接联轴器 |  |  |
| OR |  |  |
| IR |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 40Hz | Normal  C1 |  |  |
| 40Hz | Normal  C2 |  |  |
| 40Hz | OR  C1 |  |  |
| 40Hz | OR  C2 |  |  |
| 40Hz | IR  C1 |  |  |
|  | IR  C2 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 外圈故障 2.4s 12s 连接至联轴器 | | |
| OR 30Hz  107.361 |  |  |
| OR 35Hz |  |  |
| OR 40Hz |  |  |